**天津万方数据有限公司家具采购需求书**

**一、项目背景**

北京万方数据股份有限公司的子公司天津万方数据有限公司，在武清开发区的办公楼C03-8层，需要采购办公家具，包括董事长办公室、经理室、高级人员办公室、行政财务办公室、工作人员办公室、大小会议室、休息室等。本项目固定总价合同：即按照设计图纸的家具布局、招标文件及招标会要求，包运输、包安装、包调试及售后服务，实行总价包干。本次招标采用竞争性谈判。

1. **家具采购种类**

详见CAD图纸设计说明。

1. **投标人资格**
   1. 本次投标要求申请人具有独立法人资格，有生产或供应办公家具能力的国内企业和在中国注册的中外独资、合资、合作企业，并且承认和履行招标文件的各项规定者均可参加投标。
   2. 企业通过质量管理体系ISO-9001认证。
   3. 企业通过环境管理体系ISO-14001认证。
   4. 企业具有绿色环保家具证书。
   5. 本次招标不接受联合体资格申请或借用资质单位投标。

**四、投标要求**

1.投标人需提供有效期内的营业执照。

2.企业注册资本人民币2000万元以上。

3.投标文件的组成投标文件应包括下列部分：投标方资质证明文件（上述1的部分）；投标报价表（含单价和总价）；服务承诺书以及质量保证条款；法定代表人资格证明书；授权委托书(非法人代表参加时)；投标产品符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需要加以说明的其它内容(如：质量检测报告、特殊产品应具有的证明文件等)；提供近三年类似项目的业绩证明；项目实施计划；按本须知规定要求提交的其它资料（所有文件如非原件均须加盖投标人公章）。

4. 投标人所提供的办公家具应符合本招标文件的技术要求，并负责办公家具的运送、安装及质量保证等售后服务工作。

5. 投标文件（含商务报价书）正本1份、副本3份，并标明正本和副本。

6．投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明一律使用中文简体字；所涉及的度量单位除特别指明外，一律使用法定计量单位。

7. 投标人应对本标书中要求的办公家具及制造工艺承担专利费、制照费以及编制和递交投标文件所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。若因侵权引发的法律纠纷及费用与招标人无关。

8. 投标报价所列单价应包括：办公家具价格、设计费、运输费用、装卸费、安装费、验收费、税费等。

9.本次招标须以人民币报价，采用固定总价方式。招标人不接受其他货币报价。

10.投标人可提交产品样本、说明书及其他相关资料。

11.家具摆放参照设计图纸，包括（1）董事长室1间，（2）经理室4间，（3）大会议室1间，（4）小会议室4间，（7）行政和财务室各1间。此外，包括其余所有办公区、会议区、前台以及储藏、休息区域、母婴室等的所有家具。所附的家具平面分布图只作参考，个别房间的尺寸与实际可能会有不同，将来中标方可以实地丈量现场，确定精确尺寸。

12.请于2017年9月18日下午5：00前，将加盖公章及骑缝章的报价文件及附加条款涉及的所有文件，送至我单位，地址：北京市海淀区复兴路15号，联系人：靳微 010-58882649，逾期报送的报价文件将不予以接受。

**五、技术要求**

(一)实木贴面类家具

1、材质要求，要点如下：

A．基材：“刨花板”材质符合国家标准GB/T 4897—92有关甲醛释放量的规定；“中密度纤维板”材质符合国家标准GB/T11718—99 《中密度纤维板》的规定，要求人造板及其制品中甲醛释放限量低于国家标准，所有工业用胶必须符合国家环保标准，并需提供国家级质检机关出具的在有效期之内的检验报告。采用以吉林森林公司为代表的一级产品（或同级产品）。

B．饰面材料：装饰薄木（木皮）采用进口A级木皮；厚度不小于0.6MM；含水率小于16%；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。

C．配件：抽屉导轨、暗铰链、锁具、等连接件均采用进口产品，其中大抽屉采用分段轨、锁。

D．油漆涂装采用优质PU（聚酯——聚氨酯）全封闭涂装，符合国家环保要求。至少经4次打磨，5次底漆，3次面漆；木皮厚度不小于0.6MM，含水率小于16%；流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强。

2、工艺：木制品工艺要求符合QB/T1951.1-94《木家具质量检验及质量评定》规定，要点列下：

A.人造板制成的部件要进行封边处理。B.外表的倒棱、圆角、线形均匀一致，板面平整光滑。C.各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，不得有少件、漏钉、透钉；启闭灵活顺畅，底脚落地平稳。D.涂饰部件的粗糙度要求精光，内部不涂饰部位细光，隐蔽处粗光。

3、外观要求，要点列下：

A.整件产品或配套产品色泽应相似。B.正视面（包括面板）覆面层、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷。C.封边条不允许有透胶、鼓泡等现象。

4、力学性能：

（1）零部件不得有断裂或豁裂。（2）用手揿压某些应为固定的部件不能出现永久性松动。（3）零、部件不能出现严重影响使用功能的磨损和变形。（4）五金件不能松动。

(二)转椅

1、产品主要尺寸及极限偏差、形状和位置公差、用料要求按QB/T2280—96《转椅》

2、外观要求应符合QB/T2280—96第5.4条的规定。

3、力学性能（包括转椅的滚动阻力、椅座椅背联合静载荷、扶手向下静载荷、椅座面冲击、跌落、座面弯曲交替负荷、座面回转耐久性、稳定性、脚轮耐磨等试验）应按QB/T2280—96第5.6、6.5条规定的试验项目合格。

4、面料应采用进口优质牛皮或进口不助燃防静电麻绒布，主管椅气压棒应采用德国SUSPA（或同级品），职员椅气压棒应采用台湾MDI（或同级品），主管椅填充物料采用高密度泡棉裁切，密度高于33克/立方厘米，职员椅填充物料采用一次性成型发泡泡棉，密度高于53克/立方厘米，五星爪采用耐纤（尼龙加矿纤），万向轮采用优质尼龙。5、椅凳类稳定性、强度和耐久性检验结束后产品状态应是：（1）零部件不得有断裂或豁裂。（2）用手揿压某些应为固定的部件不能出现永久性松动。（3）椅背、扶手、脚或其他部件的位移变化不大于试验前实测的尺寸。（4）未出现严重影响产品外观质量的零、部件的变形或豁裂。（5）验收期间未发生清晰可辨的噪声。

(三)沙发：

沙发的技术质量要求应符合QB/T1952.1-99《软体家具 沙发》的规定，为A级品，要点列下：

1、材料：内架用料、木材含水率为12%以下，并注意卫生标准防菌、防虫蛀；用于底座的密度为22kg/m3以上，其他部件不低于20kg/m3，皮革要求使用进口优质牛皮。

2、外观及感官要求，要点列下：绷带的绷扎应牢固，用手揿后应无摩擦，拼接的面料应图形完整、图案连续、绒面的绒毛方向应一致，面料应无明显色差，嵌线应圆滑挺直，缝纫无明显浮线，不允许跳针；金属外露部分应无刃口；产品着地平稳，偏差不大于2MM，外表整洁。

3、皮料、布料应具有不助燃、抗静电、防污、防菌、防虫蛀性能。(四)钢制办公家具

1、钢板采用上海宝钢（或同级产品）0.8MM、1.0MM不同规格之 SPCC钢板。

2、产品外形尺寸的极限偏差为±2.0。

3、检验标准GB/T13688-92《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，GB/T1951。2-94《金属家具质量检验及质量评定》及《2001年第3季度钢制家具国家监督抽查实施方案》：a. 垂直负载200kg，无损，弯曲度3/1000以下；b. 侧方负载45kg，无损，变位量20MM以下；c. 袖箱抽屉满载，拉出力2kgf以下，寿命50000次以上；d. 搁板垂直负载50kg，挠度≤0.5%；e. 抽屉承重50kg，拉出力3kg以下，寿命50000次以上。

4、 涂装工艺采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等10道工序后静电喷涂油漆及前处理药剂均采用立邦公司之产品。a. 漆膜厚度不小于20um，不得有露底、杂渣、色差、流挂等；b. 油漆表面硬度H级以上；c. 采用百格法试验，油漆无脱落；d. 经3%盐水浸泡，无鼓泡，无生锈，漆膜不变色。

**六、支付方式**

1) 合同签订后支付合同总价的50%作为预付款；

2）产品运到现场后付合同价款的30%；

3) 产品安装完毕、验收合格后10个工作日内支付合同价款的15%；

4) 本项目预留合同价款的5%，作为合同尾款，如无质量问题一年后支付；

**七、投标方其他注意事项**

1、适用范围本招标文件仅适用于本招标邀请所叙述内容。

2、定义

2.1 “招标方”系指组织本次招标的招标机构，即“北京万方数据股份有限公司”。

2.2 “投标方”系指向招标方提交投标文件的法人企业。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标方须承诺的一切服务以及其他类似的义务。

3、解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以招标方解释为准。

3.2 本文件未做须知明示而又有相关法律、法规规定的，招标方将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4、合格的投标方资格预审合格。

5、投标费用无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、招标文件的修改

6.1 招标文件的补充文件将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

6.2 在投标截止日期前3天，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并通知所有投标方。

6.3 为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知每一投标方。

7、投标文件的澄清投标方对招标文件有疑点，可要求澄清，招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一投标方。

8、要求投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

**八、报价**

**报价说明：**

1. 投标方应按招标文件所附的万方数据专用报价单(附件)格式填写投标内容的单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。格式可根据实际情况自行调整。
2. 投标价中包括家具成本价、安装费、运输费、保修期内保修费、各种税费、家具标牌等全部费用
3. 报价需包含满足项目需求的所有费用，格式可根据实际情况自行调整。
4. 报价人应充分考虑供货期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定中标人，报价不作调整
5. 以上所有费用都是含税（增值税专用发票）价格。
6. 如供应商可提供需求外的其他服务，如提升服务质量的其他产品、收费的技术服务、超出免费服务期的维护服务等，可一并列将其报价列在报价表中，但不计入在此次询价的总价中。

北京万方数据股份有限公司

2017年9月13日

**附件1**

**万方数据专用报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域名称：** | | | | | | | |
| **序号** | **品名** | **图示** | **型号/规格/颜色/材质说明** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**报价人名称（盖公章）：**

**报价人签字：**