**万方数据论文相似性检测建设采购需求书**

**一、项目背景**

 “论文相似性检测”系列产品， 作为公司重点部署与发展的增值型知识服务， 具有计算密集与海量存储两大特点。 为更好的支持市场拓展与业务压力，我们需在技术架构上进一步对系统核心进行重构优化，以实现分布式分库检测。

1. **技术需求**
2. **设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **配置** | **数量** |
|
| 1 | HP DL388 Gen9 | 2个英特尔 至强 处理器 E5-2640v4 (十核 2.4GHz,25MB共享三级缓存,90W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配256GB (16x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 3\* 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Hard Drive；2块 intel 800G SSD固态硬盘; 标配4端口千兆网络适配器; 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率)冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 内置DVD光驱;；ilo许可; 2U高;3年7\*24,4小时响应 | 11 |
|  | **合计** |  | **11** |

**三、商务要求**

**1. 服务要求：**

（1）热线支持服务。提供7\*24小时电话支持服务，30分钟响应，提供全年365天×24小时热线电话技术支持服务；如遇严重故障电话远程支持不能及时解决，派工程师到现场处理。

（2）E-Mail支持服务。全年365天24小时E-Mail即时服务，2小时内响应客户技术需求，8小时内提出解决方案。

（3）现场技术支持服务。接到用户通知后30分钟内提供技术响应，根据客户的要求在2小时内到达现场，提供排错服务，4小时内排除故障。

**2.支付方式：**设备到场初验合格后支付全部货款的80%，最终验收合格，并出具相应的验收报告，支付全部货款的20%。

**3.供货周期：**合同签订后20个工作日全部到场。

**四、报价表**

按照附件1进行报价。

**报价说明：**

1.报价需包含满足项目需求的所有费用，格式可根据实际情况自行调整。

2.以上所有费用都是含税（增值税专用发票）价格。

3.如供应商可提供需求外的其他服务，如提升服务质量的其他产品、收费的技术服务、超出免费服务期的维护服务等，可一并列将其报价列在报价表中，但不计入在此次询价的总价中。

**五、其他要求**

1.投标人需提供企业营业执照复印件、税务登记复印件、法定代表人授权委托书（所有文件如非原件均须加盖投标人公章）。

2.以下资质文件如有，请一并提供（信息安全服务资质、ISO9000,系统集成等认证证书）。

3.提供相关成功案例。

4.投标人拥有体系完善的24x7x365的客户响应中心，提供服务热线，具备完善的疑难问题升级流程及管理流程和能力。

5.请于7月17日下午5：00前，将加盖公章及骑缝章的报价文件及附加1.2.3条涉及的所有文件，送至我单位，地址：北京市海淀区复兴路15号，联系人：刁思路 010-58882253，逾期报送的报价文件将不予以接受。

北京万方数据股份有限公司

2017年7月12日

**附件1**

**万方数据专用报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **配置** | **数量** | **单价** | **总价** | **供货周期** | **备注** |
| **（元）** | **（元）** |
| 1 | HP DL388 Gen9 | 2个英特尔 至强 处理器 E5-2640v4 (十核 2.4GHz,25MB共享三级缓存,90W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配256GB (16x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 3\* 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Hard Drive；2块 intel 800G SSD固态硬盘; 标配4端口千兆网络适配器; 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率)冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 内置DVD光驱;；ilo许可; 2U高;3年7\*24,4小时响应 | 11 |  |  |  | **3年原厂保修，7\*24\*4小时电话支持响应服务；供应商负责调试、安装、配合联调。**  **所有设备原厂下单。** |
|  | **合计** |  | **11** |  |  |  |  |

**报价人名称（盖公章）：**

**报价人签字：**